Como atualizar...


coloque o ip da sua maquina 192.168.1.10

extraia o firmware no c:\

segure o botao reset da edimax apertado e ligue-a mantendo pressionado por 10 segundos

coloque o cabo de rede na porta LAN 2 da edimax

abra o prompt de comando

digite

cd.. <enter>
cd..<enter>

no diretorio c:\ digite

tftp -i 192.168.1.6 put nome_do_firmware.bin   <enter>


pronto !!!!