Procedimentos:
1. Reset do G120
1.1. sem ligar o G120 na energia, pressione e segure o botão de reset;
1.2. ligue o G120 com o botão de reset pressionado e segure por aproximadamente
5 segundos;
1.3. aguarde o rádio inicializar
2. Fixe um endereço IP no seu computador como o 192.168.1.49

abra uma janela DOS na raiz e execute o seguinte comando:
tftp –i 192.168.1.6 put c:\zinwell\g120webpages_adv.bin


confirme o êxito na transferência e execute o próximo comando:
tftp –i 192.168.1.6 put c:\zinwell\g120linux_adv.bin

IP padrão dos radinhos g120: 192.168.2.254 . Aí é só configurar o rádio de novo.